药学院（深圳）应急喷淋与洗眼装置维护记录卡

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼宇 | 西教学楼5栋 | | 具体位置 |  | |
| 1.每个月检查应急喷淋与洗眼装置不少于1次，并记录在以下表格中；  2.每次检查需打开水阀进行测试。**水量水压适中（喷出高度8—10厘米）、水流畅通平稳**为正常状态。水压正常打“√”，异常打“×”；  3.应急喷淋与洗眼装置**水管总阀为常开状，喷淋头下方无障碍物**；  4.如检查到装置有异常，应立即通知学院进行检修或更换。 | | | | | |
| 检查日期 | 喷淋器状态 | | 检查人 | | 备注 |
| 正常 | 异常 |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |

药学院（深圳）应急喷淋与洗眼装置维护记录卡

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼宇 | 西教学楼5栋 | | 具体位置 |  | |
| 1.每个月检查应急喷淋与洗眼装置不少于1次，并记录在以下表格中；  2.每次检查需打开水阀进行测试。**水量水压适中（喷出高度8—10厘米）、水流畅通平稳**为正常状态。水压正常打“√”，异常打“×”；  3.应急喷淋与洗眼装置**水管总阀为常开状，喷淋头下方无障碍物**；  4.如检查到装置有异常，应立即通知学院进行检修或更换。 | | | | | |
| 检查日期 | 喷淋器状态 | | 检查人 | | 备注 |
| 正常 | 异常 |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |